***BEJELENTÉS***

|  |
| --- |
| 1.A bejelentést tevő 1.1. neve: 1.2. címe (székhelye, 1.3. telephelye): 1.4. elérhetősége: |
| 2.1. A robbantással érintett építmény elnevezése: |
| 2.2. A robbantással érintett építmény helye: |
| 2.3. A robbantással érintett építmény közművei kiszakaszolásának megoldásai: |
| 3. A robbantás biztonsági távolságán belül lévő lakóterület kiterjedése: |
| 4.A robbantás során szükséges biztonsági intézkedések, a védendő létesítmények, és azok megóvását szolgáló intézkedések leírása |
| 5.A robbantás biztonsága érdekében lezárt útszakaszok ismertetése: |
| 6.A robbantás ideje:  |  év |  hónap |  nap |  óra perc |
| 7.1.Robbantásért felelős személy neve: |
| 7.2.Születési helye, ideje:7.3.Anyja neve:7.4.Állandó lakóhelye:7.5.Telefonszáma: |
| 8.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. |
| Benyújtás dátuma: |   |
|   | bejelentést tevő aláírása |
| 9. Az egyedi azonosításnak a következőkből kell állnia:9.1. Az azonosítás olvasható része a következőket tartalmazza:a) a gyártó nevét;b) alfanumerikus kódot, amely a következőket tartalmazza:ba) Magyarországot azonosító két betűt „HU” jelzéssel;bb) a bányafelügyelet által meghatározott, a 28/2022. (I.31.) SZTFH. rendelet 20. § (5) bekezdése szerinti 3 számjegyből álló kódot, amely azonosítja a gyártási hely nevét;bc) az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló jogszabály szerinti egyedi termékkódot és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” melléklete szerint a küldeménydarabokon feltüntetendő információkat, jelöléseket és bárcákat.9.2. Egy elektronikusan olvasható azonosítást vonalkód és/vagy mátrix kód formátumban, amely közvetlenül kapcsolódik az alfanumerikus azonosító kódhoz.9.3. Azon cikkek esetében, amelyeken túl kis méretük miatt a 9.1. pont b) alpontjában, valamint a 9.2. pontban meghatározott információ nem tüntethető fel, illetve amelyek esetében az egyedi azonosítás elhelyezése alakjuk vagy formatervezésük miatt műszakilag nem kivitelezhető, az előírt azonosítást a legkisebb csomagolóegységeken kell feltüntetni, amely csomagolóegység a szállítás vagy a belföldi átadás során nem bontható meg.9.4. Az egyes legkisebb csomagolóegységeket pecséttel kell lezárni.9.5. A 9.3. alpont hatálya alá tartozó alapgyutacsot vagy erősítőtöltetet, maradandó módon kell megjelölni annak biztosítása érdekében, hogy a 9.1. alpont b) pontja szerinti információ tisztán olvasható legyen. A legkisebb csomagolóegységen fel kell tüntetni a csomagban található alapgyutacsok és erősítőtöltetek számát. 9.6. A 9.3. pontban meghatározott mentesség hatálya alá tartozó egyes robbanózsinórok egyedi azonosítását a tekercsen vagy az orsón, illetve adott esetben a legkisebb csomagolóegységen kell feltüntetni. |
| A fenti bejelentést a ………………………………………………. Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről tudomásul vettem. |
| Időpont:Iktatási szám: P.H. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ aláírás |

*Megjegyzés: nem kell bejelenteni a mélyműveléses bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást.*

**Figyelem, ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni a katasztrófavédelmi igazgatóságnak.**